**注意事项（重要）：**

**供BS端使用的ini配置文件编码格式必须是UTF-8格式（可通过记事本打开后，另存为UTF-8格式）。**

**DCchuwang.ini**

一键停送电插件相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

**PAUISet.ini**

PA插件相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

**PISCommonUISet.ini**

PIS插件相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

**logic.ini**

图元多点逻辑相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

**FaultRecordSet.ini**

故障录波插件相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

BS端当前使用相关配置项：

[General]

**alarmset.ini**

实时报警/事项插件相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致，暂无特殊配置项）

**BS端当前使用相关配置项：**

[Alarm]

[报警过滤]

**ehmicfg.ini**

web端ehmi项目相关配置文件。（与CS端配置文件使用方法一致）

**BS端当前使用相关配置项：**

角色及各屏初始画面配置

[全局定义]

显示器个数=

主窗口区域=

[画面变量定义]

%Group%=

[界面设置]

遥测锁定背景有效=

遥测锁定背景=

遥信闪烁外框有效=

遥信闪烁外框=

遥信锁定外框有效=

遥信锁定外框=

电力选中闪烁色=

双口令校验=

**BS端特殊配置项：**

[数据源地址] （BS端数据、接口请求ip及端口地址）

IP=

端口=

[单点登录] （广州项目相关，单点登录方式启用及相关配置）

启用= ;0-禁用，1-启用

服务域名= ;认证中心的访问域名

ClientID= ;应用客户端ID

KeySecret= ;应用客户端密码

RedirectUrl= ;重定向URL（即单点登录成功重定向跳转URL）

[权限区域]（广州项目相关，专业相关设备控制权限封锁配置，同一个专业同时只能一台设备控制，无权限设备需要申请）

AOJID= ;多个专业ID以英文“,”分隔，如1,2,3

[场景联动设置]

场景语音=

步骤语音=

场景类别= ;多个场景类别以英文“,”分隔，如1,2,3（分别对应下文场景描述1,2,3）

场景描述1=

场景描述2=

场景描述3=