重庆24号线沙盘规约部署

1. 将文件夹下规约放入系统D:\QT-ISCS\bin目录下
2. 修改配置文件的必要参数并将配置文件放入D:\QT-ISCS\cfg目录下

配置文件为DB表，在ST\_IP表里配置实际url中使用的ip和端口



****

ST\_ctrlDevices表中为使用的DO控制点号，可以自己配置对应内容



1. 数据库配置
2. 登录ehdbo，在系统参数（密码：QT-ISCS2013）-规约参数表 中增加沙盘规约



1. 采集与转发中配置rtu和通道，使用该规约，通道设备类型设为 0（这里用了门禁的图，换成自己对应的规约即可）





1. 使用

数据库配置完成，保存退出 启动em\_daq

使用界面对配置表中对应的DO控制点号置值，具体置值含义参考沙盘设备工况表。

