
南昌三em\_daq异常退出原因

Em\_daq崩溃前后日志：

通道线程无响应导致崩溃




****

从日志上看，应该是由于打开通道锁住导致：（由于有连接没有连上应该一直打印open的日志）


**Open**日志画红框的之后没有打印open日志，1分钟后em\_daq重启：






还出现过两次：










**通过报文发现问题：**


**问题报文：使用监听端口去主动访问别的客户端；**



**这是我们需要监听的四个端口；**

**抓包上看，相关时间的时候使用了监听端口当客户端端口去连接其他服务；**


**（日志和抓包时间不是完全匹配，但对照日志发现卡住）**



**10:31:101:1-11529是我们143通道要连接的端口，但使用了2404（我们监视的端口）**

**之后在打开2404端口就会卡住：**

**（从日志上看）**



**通道95/96,143,144一直切换向外连接，161,162,163是监视端口，因为没有连上正常应该一直轮巡打印；**

**从抓包看：**

**10:31:101:1-11529是我们143通道要连接的端口，但使用了2404（我们监视的端口）建立连接；在打开161通道由于2404被使用所以卡住，没有再打印open日志；1分钟后em\_daq强制退出；**

**报文中出现的几次用监视端口向外连接：**

