3.0.4告警部分相关；

Redis用到：

Librdsbc.dll

Libalmrds.dll

Em\_apsrds.dll

In\_revtrds.dll

使用redis版告警时需要修改一下部分；

其中em\_apsrds.dll,in\_revtrds.dll需要修改，em\_apsrds.dll->em\_aps.dll，in\_revtrds.dll->in\_revt.dll或者修改cfg/ehgraphPlug.ini将实时报警事项由in\_revt.dll改为in\_revtrds.dll;

在cfg下新建配置文件rdsset.ini

内容如下

/\*

ConnectionMode这是redis的使用模式，1为非哨兵下单机模式，只读取 ConnectionMaster的内容，2为非哨兵下主备模式，读取ConnectionMaster和ConnectionSlave内容，3为哨兵模式只读取Sentinel内容；

\*/

[ConnectionMode]

Mode=3

[Sentinel]

SentinelNum=2 //num是ip，port数量，从0开始递增，ip可以填主机名

SentinelIp0=QT2dev // SentinelIp0从0开始递增，ip可以填主机名

SentinelPort0=26389

SentinelIp1=QT2dev

SentinelPort1=26390

[ConnectionMaster]

MasterNum=1

MasterIp0=192.168.2.142

MasterPort0=6389

[ConnectionSlave]

SlaveNum=1

SlaveIp0=QT2dev


SlavePort0=6390

[Format]

OvertimeSec=3

OvertimeUsec=0

错误问题解析：



请检查redis是否正常和配置文件rdsset.ini文件是否配置正确（注意端口号问题）；